

Jakub Latawiec IT gr.5

Metoda Elementów Skończonych – projekt zaliczeniowy

1. **Wstęp**

Celem projektu było opracowanie programu komputerowego opartego na Metodzie Elementów Skończonych (MES), który umożliwia rozwiązanie niestacjonarnego problemu przewodzenia ciepła w dwuwymiarowym modelu z uwzględnieniem konwekcyjnych warunków brzegowych. Szkic problemu wygląda następująco (temperatura modelu i otoczenia, oraz geometria modelu na schemacie są tylko poglądowe, nie reprezentują danych z problemu):

Rozważany problem zakłada, że temperatura w czasie zmienia się pod wpływem przewodzenia ciepła wewnątrz analizowanego modelu oraz wymiany ciepła z otoczeniem za pomocą konwekcji na brzegach. Tego rodzaju zadanie wymaga zastosowania niestacjonarnego równania przewodzenia ciepła w postaci:

Które po dyskretyzacji ma postać:

W projekcie zaimplementowano algorytmy obliczeniowe, które pozwalają na wyznaczenie rozkładu temperatur w kolejnych krokach czasowych na podstawie danych początkowych, właściwości materiałowych oraz warunków brzegowych. Program został wzbogacony o moduły umożliwiające wizualizację wyników w czasie, co pozwala na dokładną analizę dynamiki rozkładu temperatury w modelu.

Sprawozdanie dokumentuje realizację projektu, opisując działanie programu oraz analizę uzyskanych wyników.


1. **Charakterystyka oprogramowania**

Oprogramowanie zostało napisane w języku C++ w wersji 17, z zastosowaniem podejścia obiektowego. Poniżej przedstawiono główne klasy w kontekście rozwiązania niestacjonarnego problemu przewodzenia ciepła metodą elementów skończonych:


* **GlobalData** – zawiera wszystkie dane wejściowe potrzebne do przeprowadzenia symulacji. Przechowuje ona zarówno parametry opisujące właściwości materiałowe modelu takie jak gęstość materiału, ciepło właściwe czy współczynnik przewodzenia ciepła jak również informacje o temperaturze otoczenia i współczynniku konwekcji. Klasa ta odpowiada również za przechowywanie parametrów symulacji, takich jak czas całkowity i krok czasowy.
* **Node** – opisuje współrzędne punktu w przestrzeni oraz zawiera informację o tym, czy uczestniczy w wymianie ciepła z otoczeniem.
* **Element** – reprezentuje pojedynczy element siatki MES. Każdy element zawiera odniesienia do identyfikatorów węzłów które go tworzą, oraz obiekty odpowiadające macierzom sztywności, pojemności cieplnej i wektorowi obciążeń. Klasa ta zawiera metody które umożliwiają wyliczanie lokalnych macierzy i wektorów.
* **Grid** – jest kontenerem przechowującym wszystkie węzły i elementy siatki. Stanowi model geometryczny i zapewnia dostęp do węzłów oraz elementów.
* **Jacobian** – przechowuje macierz Jacobiego, jej odwrotność oraz wyznacznik. Dzięki temu możliwe jest przekształcanie współrzędnych lokalnych na globalne oraz obliczanie pochodnych funkcji kształtu.
* **ElementUniv** – reprezentuje element jednostkowy w układzie lokalnym. Jest uniwersalna, ponieważ na jej podstawie przeprowadzane są obliczenia dla wszystkich rzeczywistych elementów modelu. Klasa ta przechowuje funkcje kształtu, ich pochodne.
* **Surface** – zawiera dane o wymianie ciepła na granicach elementu jednostkowego takie jak wektory obciążeń i macierze wymiany ciepła z otoczeniem dla każdej ze ścian elementu.
* **EquationSolver** – przechowuje globalne macierze sztywności i pojemności cieplnej oraz wektor obciążeń. Na ich podstawie rozwiązywany jest układ równań różniczkowych, który pozwala na iteracyjne wyznaczanie rozkładu temperatur w czasie.

Dodatkowo oprogramowanie posiada klasy takie jak:

* **Gauss** – zwracająca odpowiednie współczynniki Gaussa dla wybranej liczby punktów całkowania.
* **Matrix** – reprezentującą dane w postaci macierzy lub wektora. Posiada podstawowe metody matematyczne typowe dla macierzy i wektorów.
* **Simulation** – zawierającą wszystkie dane i wyniki naszej symulacji, oraz kontroluje przepływ wykonywania programu.
* **DataParser** – odpowiadająca za wczytywanie danych z pliku i konwersje do danych zrozumiałych przez oprogramowanie MES.
* **VTKParser** – posiadająca metody umożliwiające wpisanie danych do plików z rozszerzeniem .vtk, dla ParaView.

*Uproszczony schemat działania oprogramowania.*

1. **Testy oprogramowania**
2. Siatka 4x4

Model geometryczny:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wyniki z oprogramowania | | | | Wyniki testowe | |
| Min. Temp. | Błąd dla Min. | Maks. Temp. | Błąd dla Maks. | Min. Temp. | Maks. Temp. |
| 110,037972 | 4,10E-06 | 365,815475 | 3,94E-06 | 110,037977 | 365,815471 |
| 168,837010 | 7,10E-06 | 502,591718 | 5,82E-06 | 168,837017 | 502,591712 |
| 242,800847 | 8,53E-06 | 587,372671 | 4,50E-06 | 242,800855 | 587,372667 |
| 318,614589 | 4,47E-06 | 649,387487 | 3,49E-06 | 318,614594 | 649,387483 |
| 391,255792 | 8,10E-07 | 700,068423 | 2,63E-06 | 391,255792 | 700,068420 |
| 459,036910 | 6,44E-06 | 744,063346 | 1,76E-06 | 459,036903 | 744,063344 |
| 521,586286 | 1,20E-05 | 783,382851 | 8,30E-07 | 521,586274 | 783,382850 |
| 579,034462 | 1,73E-05 | 818,992188 | 1,48E-07 | 579,034445 | 818,992188 |
| 631,689259 | 2,23E-05 | 851,431041 | 1,15E-06 | 631,689237 | 851,431043 |
| 679,907620 | 2,69E-05 | 881,057633 | 2,16E-06 | 679,907593 | 881,057635 |



Porównanie wyliczonych temperatur dla **2 punktowego** schematu całkowania:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wyniki z oprogramowania | | | | Wyniki testowe | |
| Min. Temp. | Błąd dla Min. | Maks. Temp. | Błąd dla Maks. | Min. Temp. | Maks. Temp. |
| 110,037972 | 4,10E-06 | 365,815475 | 3,94E-06 | 110,037977 | 365,815471 |
| 168,837010 | 7,10E-06 | 502,591718 | 5,82E-06 | 168,837017 | 502,591712 |
| 242,800847 | 8,53E-06 | 587,372671 | 4,50E-06 | 242,800855 | 587,372667 |
| 318,614589 | 4,47E-06 | 649,387487 | 3,49E-06 | 318,614594 | 649,387483 |
| 391,255792 | 8,10E-07 | 700,068423 | 2,63E-06 | 391,255792 | 700,068420 |
| 459,036910 | 6,44E-06 | 744,063346 | 1,76E-06 | 459,036903 | 744,063344 |
| 521,586286 | 1,20E-05 | 783,382851 | 8,30E-07 | 521,586274 | 783,382850 |
| 579,034462 | 1,73E-05 | 818,992188 | 1,48E-07 | 579,034445 | 818,992188 |
| 631,689259 | 2,23E-05 | 851,431041 | 1,15E-06 | 631,689237 | 851,431043 |
| 679,907620 | 2,69E-05 | 881,057633 | 2,16E-06 | 679,907593 | 881,057635 |


Porównanie wyliczonych temperatur dla **3 punktowego** schematu całkowania:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wyniki z oprogramowania | | | | Wyniki testowe | |
| Min. Temp. | Błąd dla Min. | Maks. Temp. | Błąd dla Maks. | Min. Temp. | Maks. Temp. |
| 110,037972 | 4,10E-06 | 365,815475 | 3,94E-06 | 110,037977 | 365,815471 |
| 168,837010 | 7,10E-06 | 502,591718 | 5,82E-06 | 168,837017 | 502,591712 |
| 242,800855 | 6,52E-07 | 587,372671 | 4,50E-06 | 242,800855 | 587,372667 |
| 318,614589 | 4,47E-06 | 649,387487 | 3,49E-06 | 318,614594 | 649,387483 |
| 391,255792 | 8,10E-07 | 700,068423 | 2,63E-06 | 391,255792 | 700,068420 |
| 459,036910 | 6,44E-06 | 744,063346 | 1,76E-06 | 459,036903 | 744,063344 |
| 521,586286 | 1,20E-05 | 783,382851 | 8,30E-07 | 521,586274 | 783,382850 |
| 579,034462 | 1,73E-05 | 818,992188 | 1,48E-07 | 579,034445 | 818,992188 |
| 631,689259 | 2,23E-05 | 851,431041 | 1,15E-06 | 631,689237 | 851,431043 |
| 679,907620 | 2,69E-05 | 881,057633 | 2,16E-06 | 679,907593 | 881,057635 |

Porównanie wyliczonych temperatur dla **4 punktowego** schematu całkowania:

Rozkład temperatur po **pierwszej iteracji** i na **koniec symulacji**:

1. Siatka 4x4 mix

Model geometryczny:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wyniki z oprogramowania | | | | Wyniki testowe | |
| Min. Temp. | Błąd dla Min. | Maks. Temp. | Błąd dla Maks. | Min. Temp. | Maks. Temp. |
| 95,151849 | 2,25E-06 | 374,686330 | 2,54E-06 | 95,151847 | 374,686333 |
| 147,644419 | 1,94E-06 | 505,968107 | 3,52E-06 | 147,644417 | 505,968111 |
| 220,164455 | 2,17E-07 | 586,997845 | 5,29E-06 | 220,164455 | 586,997850 |
| 296,736437 | 3,00E-06 | 647,285578 | 6,18E-06 | 296,736440 | 647,285584 |
| 370,968271 | 5,20E-06 | 697,333980 | 6,60E-06 | 370,968276 | 697,333986 |
| 440,560142 | 2,51E-06 | 741,219105 | 6,78E-06 | 440,560144 | 741,219112 |
| 504,891200 | 1,39E-07 | 781,209563 | 6,60E-06 | 504,891200 | 781,209570 |
| 564,001514 | 2,66E-06 | 817,391499 | 7,13E-06 | 564,001511 | 817,391507 |
| 618,173861 | 5,02E-06 | 850,237312 | 7,67E-06 | 618,173856 | 850,237319 |
| 667,765554 | 7,23E-06 | 880,167597 | 8,20E-06 | 667,765547 | 880,167605 |



Porównanie wyliczonych temperatur dla **2 punktowego** schematu całkowania:

Porównanie wyliczonych temperatur dla **3 punktowego** schematu całkowania:


|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wyniki z oprogramowania | | | | Wyniki testowe | |
| Min. Temp. | Błąd dla Min. | Maks. Temp. | Błąd dla Maks. | Min. Temp. | Maks. Temp. |
| 95,159050 | 7,20E-03 | 374,668341 | 1,80E-02 | 95,151847 | 374,686333 |
| 147,655865 | 1,14E-02 | 505,954310 | 1,38E-02 | 147,644417 | 505,968111 |
| 220,178075 | 1,36E-02 | 586,989448 | 8,40E-03 | 220,164455 | 586,997850 |
| 296,750827 | 1,44E-02 | 647,280127 | 5,46E-03 | 296,736440 | 647,285584 |
| 370,982595 | 1,43E-02 | 697,329874 | 4,11E-03 | 370,968276 | 697,333986 |
| 440,573966 | 1,38E-02 | 741,215653 | 3,46E-03 | 440,560144 | 741,219112 |
| 504,904331 | 1,31E-02 | 781,240763 | 3,12E-02 | 504,891200 | 781,209570 |
| 564,013882 | 1,24E-02 | 817,420424 | 2,89E-02 | 564,001511 | 817,391507 |
| 618,185458 | 1,16E-02 | 850,264030 | 2,67E-02 | 618,173856 | 850,237319 |
| 667,776401 | 1,09E-02 | 880,192229 | 2,46E-02 | 667,765547 | 880,167605 |

Porównanie wyliczonych temperatur dla **4 punktowego** schematu całkowania:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wyniki z oprogramowania | | | | Wyniki testowe | |
| Min. Temp. | Błąd dla Min. | Maks. Temp. | Błąd dla Maks. | Min. Temp. | Maks. Temp. |
| 95,159070 | 7,22E-03 | 374,668262 | 1,81E-02 | 95,151847 | 374,686333 |
| 147,655896 | 1,15E-02 | 505,954252 | 1,39E-02 | 147,644417 | 505,968111 |
| 220,178112 | 1,37E-02 | 586,989415 | 8,44E-03 | 220,164455 | 586,997850 |
| 296,750866 | 1,44E-02 | 647,280107 | 5,48E-03 | 296,736440 | 647,285584 |
| 370,982633 | 1,44E-02 | 697,329861 | 4,13E-03 | 370,968276 | 697,333986 |
| 440,574004 | 1,39E-02 | 741,215643 | 3,47E-03 | 440,560144 | 741,219112 |
| 504,904367 | 1,32E-02 | 781,240850 | 3,13E-02 | 504,891200 | 781,209570 |
| 564,013916 | 1,24E-02 | 817,420505 | 2,90E-02 | 564,001511 | 817,391507 |
| 618,185489 | 1,16E-02 | 850,264105 | 2,68E-02 | 618,173856 | 850,237319 |
| 667,776431 | 1,09E-02 | 880,192298 | 2,47E-02 | 667,765547 | 880,167605 |

Rozkład temperatur po **pierwszej iteracji** i na **koniec symulacji:**

1. Siatka 31x31

Model geometryczny:

Porównanie wyliczonych temperatur dla **2 punktowego** schematu całkowania:



|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wyniki z oprogramowania | | | | Wyniki testowe | |
| Min. Temp. | Błąd dla Min. | Maks. Temp. | Błąd dla Maks. | Min. Temp. | Maks. Temp. |
| 100,000000 | 3,02E-04 | 149,556953 | 3,25E-04 | 99,999698 | 149,556628 |
| 100,000000 | 5,35E-04 | 177,444929 | 1,03E-04 | 100,000535 | 177,444826 |
| 100,000000 | 8,47E-04 | 197,266964 | 2,65E-04 | 100,000847 | 197,267229 |
| 100,000000 | 1,17E-03 | 213,152788 | 6,95E-04 | 100,001167 | 213,153483 |
| 100,000002 | 1,50E-03 | 226,682585 | 1,15E-03 | 100,001502 | 226,683740 |
| 100,000006 | 1,85E-03 | 238,607066 | 1,63E-03 | 100,001853 | 238,608699 |
| 100,000022 | 2,20E-03 | 249,346693 | 2,12E-03 | 100,002224 | 249,348810 |
| 100,000062 | 2,57E-03 | 259,165080 | 2,60E-03 | 100,002630 | 259,167680 |
| 100,000160 | 2,94E-03 | 268,240690 | 3,08E-03 | 100,003102 | 268,243765 |
| 100,000371 | 3,32E-03 | 276,701099 | 3,54E-03 | 100,003696 | 276,704640 |
| 100,000792 | 3,71E-03 | 284,641284 | 3,99E-03 | 100,004506 | 284,645277 |
| 100,001570 | 4,11E-03 | 292,134220 | 4,43E-03 | 100,005679 | 292,138649 |
| 100,002917 | 4,51E-03 | 299,237411 | 4,85E-03 | 100,007430 | 299,242261 |
| 100,005127 | 4,92E-03 | 305,997123 | 5,25E-03 | 100,010049 | 306,002377 |
| 100,008577 | 5,34E-03 | 312,451231 | 5,64E-03 | 100,013916 | 312,456874 |
| 100,013743 | 5,76E-03 | 318,631207 | 6,01E-03 | 100,019505 | 318,637221 |
| 100,021194 | 6,19E-03 | 324,563533 | 6,37E-03 | 100,027385 | 324,569903 |
| 100,031593 | 6,63E-03 | 330,270741 | 6,71E-03 | 100,038221 | 330,277451 |
| 100,045691 | 7,07E-03 | 335,772190 | 7,04E-03 | 100,052763 | 335,779227 |
| 100,064320 | 7,52E-03 | 341,084660 | 7,35E-03 | 100,071842 | 341,092009 |

Porównanie wyliczonych temperatur dla **3 punktowego** schematu całkowania:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wyniki z oprogramowania | | | | Wyniki testowe | |
| Min. Temp. | Błąd dla Min. | Maks. Temp. | Błąd dla Maks. | Min. Temp. | Maks. Temp. |
| 100,000000 | 3,02E-04 | 149,556953 | 3,25E-04 | 99,999698 | 149,556628 |
| 100,000000 | 5,35E-04 | 177,444929 | 1,02E-04 | 100,000535 | 177,444826 |
| 100,000000 | 8,47E-04 | 197,266964 | 2,65E-04 | 100,000847 | 197,267229 |
| 100,000000 | 1,17E-03 | 213,152788 | 6,94E-04 | 100,001167 | 213,153483 |
| 100,000002 | 1,50E-03 | 226,682585 | 1,16E-03 | 100,001502 | 226,683740 |
| 100,000006 | 1,85E-03 | 238,607066 | 1,63E-03 | 100,001853 | 238,608699 |
| 100,000022 | 2,20E-03 | 249,346693 | 2,12E-03 | 100,002224 | 249,348810 |
| 100,000062 | 2,57E-03 | 259,165080 | 2,60E-03 | 100,002630 | 259,167680 |
| 100,000160 | 2,94E-03 | 268,240690 | 3,08E-03 | 100,003102 | 268,243765 |
| 100,000371 | 3,32E-03 | 276,701099 | 3,54E-03 | 100,003696 | 276,704640 |
| 100,000792 | 3,71E-03 | 284,641284 | 3,99E-03 | 100,004506 | 284,645277 |
| 100,001570 | 4,11E-03 | 292,134220 | 4,43E-03 | 100,005679 | 292,138649 |
| 100,002917 | 4,51E-03 | 299,237411 | 4,85E-03 | 100,007430 | 299,242261 |
| 100,005127 | 4,92E-03 | 305,997123 | 5,25E-03 | 100,010049 | 306,002377 |
| 100,008577 | 5,34E-03 | 312,451231 | 5,64E-03 | 100,013916 | 312,456874 |
| 100,013743 | 5,76E-03 | 318,631207 | 6,01E-03 | 100,019505 | 318,637221 |
| 100,021194 | 6,19E-03 | 324,563533 | 6,37E-03 | 100,027385 | 324,569903 |
| 100,031593 | 6,63E-03 | 330,270741 | 6,71E-03 | 100,038221 | 330,277451 |
| 100,045691 | 7,07E-03 | 335,772190 | 7,04E-03 | 100,052763 | 335,779227 |
| 100,064320 | 7,52E-03 | 341,084660 | 7,35E-03 | 100,071842 | 341,092009 |

Porównanie wyliczonych temperatur dla **4 punktowego** schematu całkowania:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wyniki z oprogramowania | | | | Wyniki testowe | |
| Min. Temp. | Błąd dla Min. | Maks. Temp. | Błąd dla Maks. | Min. Temp. | Maks. Temp. |
| 100,000000 | 3,02E-04 | 149,556953 | 3,25E-04 | 99,999698 | 149,556628 |
| 100,000000 | 5,35E-04 | 177,444929 | 1,02E-04 | 100,000535 | 177,444826 |
| 100,000000 | 8,47E-04 | 197,266964 | 2,65E-04 | 100,000847 | 197,267229 |
| 100,000000 | 1,17E-03 | 213,152788 | 6,94E-04 | 100,001167 | 213,153483 |
| 100,000002 | 1,50E-03 | 226,682585 | 1,16E-03 | 100,001502 | 226,683740 |
| 100,000006 | 1,85E-03 | 238,607066 | 1,63E-03 | 100,001853 | 238,608699 |
| 100,000022 | 2,20E-03 | 249,346693 | 2,12E-03 | 100,002224 | 249,348810 |
| 100,000062 | 2,57E-03 | 259,165080 | 2,60E-03 | 100,002630 | 259,167680 |
| 100,000160 | 2,94E-03 | 268,240690 | 3,08E-03 | 100,003102 | 268,243765 |
| 100,000371 | 3,32E-03 | 276,701099 | 3,54E-03 | 100,003696 | 276,704640 |
| 100,000792 | 3,71E-03 | 284,641284 | 3,99E-03 | 100,004506 | 284,645277 |
| 100,001570 | 4,11E-03 | 292,134220 | 4,43E-03 | 100,005679 | 292,138649 |
| 100,002917 | 4,51E-03 | 299,237411 | 4,85E-03 | 100,007430 | 299,242261 |
| 100,005127 | 4,92E-03 | 305,997123 | 5,25E-03 | 100,010049 | 306,002377 |
| 100,008577 | 5,34E-03 | 312,451231 | 5,64E-03 | 100,013916 | 312,456874 |
| 100,013743 | 5,76E-03 | 318,631207 | 6,01E-03 | 100,019505 | 318,637221 |
| 100,021194 | 6,19E-03 | 324,563533 | 6,37E-03 | 100,027385 | 324,569903 |
| 100,031593 | 6,63E-03 | 330,270741 | 6,71E-03 | 100,038221 | 330,277451 |
| 100,045691 | 7,07E-03 | 335,772190 | 7,04E-03 | 100,052763 | 335,779227 |
| 100,064320 | 7,52E-03 | 341,084660 | 7,35E-03 | 100,071842 | 341,092009 |

Rozkład temperatur po **pierwszej iteracji** i na **koniec symulacji:**

1. **Wnioski**
2. Dokładność wyników  
   Wyniki uzyskane z programu dla siatki 4x4 wykazują bardzo wysoką zgodność z wynikami testowymi, a błędy (zarówno minimalnych, jak i maksymalnych temperatur) znajdują się w zakresie od 10-5 do 10-7, co świadczy o poprawności implementacji. Większe błędy pojawiły się w bardziej złożonych geometrach (siatki 4x4 mix i siatki 31x31) oraz dla większej liczby punktów całkowania. Przyczyną większych błędów może być różnica w implementacji oprogramowania testowego lub przy większej ilości punktów całkowania może występować kumulacja zaokrągleń numerycznych.
3. Schematy całkowania

Testowanie programu przy użyciu różnych schematów całkowania (2, 3 i 4-punktowego) pozwoliło na ocenę stabilności i dokładności obliczeń. Wyniki pokazują, że zastosowanie większej liczby punktów całkowania nie zawsze znacząco wpływa na poprawę dokładności.

1. Rozkład temperatur

Zwizualizowanie rozkładu temperatur pozwoliło lepiej zrozumieć jak zmienia się temperatura modelu. Najszybciej nagrzewają się rogi modelu ze względu na większą ilość punktów w których zachodzi warunek brzegowy. Środek modelu nagrzewa się najwolniej, ponieważ wymiana ciepła w modelu zachodzi przez przewodzenie.

Program spełnił założone cele, umożliwiając dokładne obliczenia rozkładu temperatur w czasie dla problemu niestacjonarnego przewodzenia ciepła. Implementacja MES została wykonana prawidłowo, co potwierdzają niskie błędy w wynikach i ich zgodność z wynikami testowymi.